Data/hora: 03/06/2024 11:46:16

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	21/05/2009	
Data da última atualização: 	21/05/2009	
Autoria: 	ZANÃO JUNIOR, L.A.; FONTES, R.L.F.;  AVILA, V.T. de.	
Título: 	Aplicação do silício para aumentar a resistência do arroz à mancha-parda.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 44, n. 2, p. 203-206, fev. 2009.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi avaliar fontes e métodos de aplicação de silício para aumentar sua absorção e a resistência de plantas de arroz (Oryza sativa), cultivar Metica-1, à mancha-parda (Bipolaris oryzae). Foram conduzidos dois experimentos em casa de vegetação, com solo Latossolo Vermelho. O delineamento experimental foi o completamente casualizado, com oito repetições. As fontes foram wollastonita (silicato de cálcio), aplicada via solo, e silicato de potássio e ácido monossilícico, aplicados via foliar. A aplicação de silício via solo resultou em aumento do teor foliar deste elemento e foi eficiente na indução de resistência à mancha-parda, diferentemente do observado com sua aplicação via foliar.	
Palavras-Chave: 	Aplicação foliar; Arroz; Bipolaris oryzae; Controle alternativo; Doença de planta; Mancha-parda; Oryza sativa.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)