Data/hora: 29/06/2024 09:45:07

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	26/11/2008	
Data da última atualização: 	26/11/2008	
Autoria: 	CORREA, I.M.; MAZIERO; J.V.G.; ÚNGARO, M.R.; BERNARDI, J.A.; STORINO, M.	
Título: 	Desempenho de motor diesel com misturas de biodiesel de óleo de girassol.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v.32, n.3, p.923-928, maio/jun. 2008.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Objetivou-se, neste trabalho avaliar o uso de misturas de biodiesel de girassol (Helianthus annuus L.) e diesel no desempenho de um motor de ignição por compressão, injeção direta. Os ensaios foram realizados em bancada dinamométrica utilizando-se as misturas B5, B10, B20 e B100 em comparação ao diesel (D). Foi analisado o desempenho do motor através da tomada de potência (TDP) com cada combustível, e analisado o óleo lubrificante do motor antes e após 96 horas de uso com B100. Os resultados obtidos foram: D (40,7 kW; 271 g/kW.h); B5 (40,3 kW; 271 g/kW.h); B10 (39,8 kW; 277 g/kW.h); B20 (40,0 kW; 277 g/kW.h) e B100 (39,8 kW; 291 g/kW.h). Concluiu-se que o uso das misturas B5, B10, B20 e B100 proporcionou redução de no máximo 2,2 % na potência na TDP e um aumento máximo de 7,3 %, no consumo específico de combustível. A análise do óleo lubrificante, antes e após o uso com B100, detectou alterações aceitáveis, sendo a viscosidade, a presença de água e o teor de ferro os parâmetros mais expressivamente alterados.	
Palavras-Chave: 	Biocombustível; Desempenho; Motor de compressão; Óleo de girassol.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)