Data/hora: 08/07/2024 21:04:10

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	08/10/2010	
Data da última atualização: 	26/10/2010	
Autoria: 	SILVA, A. S.; ALMEIDA, F. de A. C.; ALVES, N. M.; MELO, K. dos S.; GOMES, J. P.	
Título: 	Característica higroscópica e termodinâmica do coentro desidratado.	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, v. 40, n. 2, p. 237-244, abr./jun. 2010.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A determinação das isotermas de adsorção de umidade constitui fator essencial nos projetos e estudos de sistemas de secagem, processamento, armazenagem, embalagem e predição tempo de prateleira de produtos alimentícios. A obtenção das isotermas dar-se por meio da variação do conteúdo de umidade de equilíbrio em função da atividade de água a uma dada temperatura constante. A predição das curvas das isotermas é realizada por meio da aplicação de modelos matemáticos aos dados experimentais. Através das isotermas de adsorção podem ser calculadas propriedades termodinâmicas, como o calor isostérico de adsorção, que é utilizado na análise, desenvolvimento de processos alimentícios e estudo das interações umidade-sólido. Assim, desenvolveu-se o presente estudo com o objetivo de estudar o comportamento das isotermas de adsorção da folha e do caule de coentro desidratados, definir o modelo que melhor representa o comportamento das curvas e determinar o comportamento do calor isostérico de adsorção. Os dados experimentais obtidos foram ajustados por regressão não linear, pelos modelos de GAB, Oswin, Smith, BET, Peleg e Halsey. Os modelos que melhor representaram o comportamento das curvas de adsorção da folha e do caule foram os de Smith e Peleg. O calor isostérico de adsorção obtido para folha desidratada é maior que o do caule.	
Palavras-Chave: 	Atividade de água; Coentro desidratado; Coriandrum sativum; Isoterma de absorção.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)