Data/hora: 29/06/2024 10:02:12

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 30/09/2009
Data da última atualização: | 02/10/2009
Autoria: | BARCELLOS, L. C.; ALMEIDA, R. de A.; LEÃO, P. G. F.; VELOSO, V. da R. S.; CZEPAK, C.; FERNANDES, P. M.
Título: | Desempenho do bico hidráulico boomjet 5880-3/4-2toc20 em aplicações de herbicida sobre Urochloa decumbens (stapf) r. Webster.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Tropical,  v. 35, n. 3, p. 199-205, set./dez. 2005.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O experimento foi conduzido na região do cerrado no município de Goiânia, GO. Objetivou-se estudar a uniformidade de deposição das gotas de pulverização produzidas pelo bico hidráulico Boomjet 5880-3/4-2TOC20, com faixas operacionais de 10 m, 12 m e 14 m e aplicações realizadas a 1,0 m, 1,3 m e 1,5 m de altura em relação ao topo das plantas a serem dessecadas. Para avaliação dos tratamentos mediram-se as variáveis densidade de gotas (gotas.cm-²) e controle de plantas de Urochloa decumbens (Stapf) R. Webster. A simulação matemática da sobreposição das faixas de aplicação nos dois sentidos, unidirecional e bidirecional, mostraram elevada desuniformidade de deposição das gotas pulverizadas, estatisticamente representada por coeficientes de variação que variaram de 61,46% a 98,91%. Valores reduzidos referentes à densidade de gotas foram obtidos em pontos específicos da faixa de aplicação. Em pulverizações de glyphosate, o estudo mostrou controle satisfatório ao se adotar larguras de faixas de 10 m e 12 m, com o bico posicionado nas três alturas de aplicação estudadas.
Palavras-Chave: | Pastagem; Planta daninha; Plantio direto.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)