Data/hora: 07/06/2024 17:02:57

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	05/05/2005	
Data da última atualização: 	05/05/2005	
Autoria: 	BERGAMASCHI, R.; OMETTO, J.O.; VIEIRA, H.J.; ANGELOCCI, L.R.; LIBARDI, P.L.	
Afiliação: 	Empasc	
Título: 	Deficiencia hidrica em feijoeiro. II. Balanco de energia.	
Ano de publicação: 	1988	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.23, n.7, p.745-757, jul. 1988.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Em trablho, realizado em condicoes de campo em 1983, em Piracicaba, SP, a latitude de 22°43'33" sul, longitude 47°38'00" W e altitude de 576 m, foram avaliados os componentes do balanco de energia em cultura de feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) submetida a condicoes variaveis de disponibilidade hidrica no solo e de demanda evaporativa da atmosfera. Os tratamentos constaram de tres epocas de semeadura (07.07,22.07 e 04.08) e dois niveis de disponibilidade de agua no solo (com e sem interrupcao nas irrigacoes durante uma estiagem de 18 dias -25.09 a 12.10). A quantidade de energia destinada aos processos de evapotranspiracao foi maior em niveis mais elevados de indice de area foliar, de disponibilidade hidrica e de demanda evaporativa da atmosfera; o inverso ocorreu com relacao a energia utilizada no aquecimento do ar e do solo. A evapotranspiracao de referencia calculada pelo metodo de Penman (ETp) e a evaporacao de tanque Classe A (ECA) foram altamente correlacionados com o fluxo de calor latente de evaporacao (LE) determinado pelo metodo do balanco de energia. A ETp demonstrou estimar com boa aproximacao LE em parcelas irrigadas e com indice de area foliar elevado, enquanto a ECA nao corrigida superestimou valores de LE.	
Palavras-Chave: 	Deficiencia hidrica; Epoca de semeadura; Evapotranspiracao; Feijao; Irrigacao.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (36480-1) - UPC - AP - -- -  -  - 0000.13449 - DIS