Data/hora: 01/06/2024 09:56:03

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	05/05/2011	
Data da última atualização: 	05/05/2011	
Autoria: 	ARAÚJO, W. F.; OLIVEIRA, G. A.; CARVALHO, F. K. de.; SILVA, W. M. da.; CRUZ, P. L. S.; MACIEL, F. C. da S. MACIEL	
Título: 	Manejo da irrigação do meloeiro com base na evaporação do tanque classe A.	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	Horticultura Brasileira, v. 28, n. 4, p. 495-499, out./dez. 2010.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de diferentes níveis de irrigação, com base em frações da evaporação do tanque classe A (ECA) sobre a produtividade, características químicas (teor de sólidos solúveis e pH) e físicas (massa, diâmetro do fruto e firmeza da polpa) do melão cultivar Bônus nº 2 cultivado em ambiente protegido irrigado por gotejamento, no estado de Roraima. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, contendo seis tratamentos (0,20; 0,40; 0,60; 0,80; 1,00 e 1,20% do ECA) e quatro repetições. Houve uma relação linear crescente da produtividade de frutos com o aumento dos níveis de irrigação, apresentando valores máximo de 4 kg m-2. As características físicas, exceto firmeza de polpa, elevaram-se com o aumento das lâminas de irrigação. O teor de sólidos solúveis foi influenciado pelas lâminas de irrigação, resultando em efeito linear decrescente, com valores variando de 10,4 a 11,7º Brix, enquanto o pH do fruto não foi influenciado pelos tratamentos, apresentando média de 6,74.

Palavras-Chave: 	Ambiente protegido; Cucumis melo L; Melão; Roraima.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)