Data/hora: 23/05/2024 10:39:59

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 08/12/2022
Data da última atualização: | 08/12/2022
Autoria: | BACK, A. J.; NURNBERG, M.
Título: | Influência da variação temporal da chuva na estimativa davazão máxima pelo método Hidrograma Sintético.
Ano de publicação: | 2022
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 51., 2022, Pelotas, RS. Anais... Jaboticabal, SP: SBEA, 2022. p. 1-9
Idioma: | Português
Conteúdo: | Existem diversos modelos de hietogramas indicados para representar a distribuição temporal da chuva. O presente trabalho avaliou a influência dos diferentes modelos de hietograma na estimativa da vazão máxima do hidrograma para a bacia do Rio Criciúma. Foram aplicadas oito metodologias de distribuição temporal e adotados os períodos de retorno de 25, 50 e 100 anos. A chuva efetiva foi determinada pelo método SCS adotando CN igual a 82 e os hidrogramas foram gerados com o modelo HAC-HMS. Os resultados apontaram diferenças de até 30% na vazão máxima em relação ao método de Huff 4º quartil e Huff 1º quartil. Os resultados mais críticos foram obtidos com as metodologias dos Blocos Alternados, Huff 3º e 4º quartil. Com os métodos de Huff 2º quartil e os métodos Triangular e Sifalda foram obtidos valores semelhantes. Os resultados mostraram que diferentes métodos de distribuição temporal das chuvas podem trazer diferenças significativas ao hidrograma, o que demonstra ser fundamental um estudo de qual método utilizar, tendo em vista a distribuição temporal a ser usada.
Thesagro: | Chuvas intensas; drenagem; hietograma.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_55810.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (107809-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS