Data/hora: 06/06/2024 12:12:13

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 18/05/2011
Data da última atualização: | 18/05/2011
Autoria: | SCHWALM, H.; BACK, A. J.
Afiliação: | Epagri
Título: | Geoprocessamento aplicado ao monitoramento de assoreamento de reservatórios.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTROLE DE EROSÃO, 8., 2009, São Paulo. [Anais...]. São Paulo: ABGE, 2009.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O assoreamento de um reservatório, a partir da deposição de sedimentos transportados pelos seus afluentes ou pelo escoamento superficial que adentra o lago pelas margens, é processo praticamente inevitável segundo Coiado (2003), assim, faz-se necessário o monitoramento destas áreas. O Estudo Intitulado ?Monitoramento do reservatório através do cálculo de volume para análise ambiental?, foi desenvolvido objetivando disponibilizar metodologias de apoio à gestão ambiental da Barragem do Rio São Bento, Siderópolis, Santa Catarina, por meio de técnicas de geoprocessamento. Foi realizado batimetria desta barragem, bem como o estudo comparativo dos volumes através de cálculos a partir das curvas de nível e por seções transversais espaçadas de 100m, 50m e 20m. Os valores de volume obtido pela batimetria foram 5 a 10% inferiores aos obtidos pelo levantamento topográfico, com diferenças maiores nas cotas mais baixas. Não foram encontradas diferenças significativas entre os volumes calculados pelas curvas de nível e pelas seções transversais. Foram ajustadas as funções matemáticas para expressar a relação cota x volume e cota x área
Palavras-Chave: | Batimetria; Geoprocessamento; Volume de reservatório.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_1921.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (79312-1) - UPC - PL - -- -  -  -  - DIS