Data/hora: 01/06/2024 08:47:10

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	05/12/2008	
Data da última atualização: 	05/12/2008	
Autoria: 	BAUER, F.C.; ALMEIDA, E.de; MARQUES, D.C.; ROSSI, T.; PEREIRA, F.de A.R.	
Título: 	Deposição de pontas de pulverização AXI 11002 e JA-2 em diferentes condições operacionais.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	Ciência Rural, Santa Maria, v.38, n.6, p.1610-1614, set. 2008.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho teve como objetivo avaliar a deposição da pulverização das pontas jato plano AXI 11002 e jato cônico vazio JA-2 utilizadas com duas pressões, com e sem a utilização da assistência de ar em cultura da soja. Para isso, foram avaliadas a distribuição de pontas AXI 11002 nas pressões de 300 e 400kPa e de pontas JA-2 nas pressões de 400 e 600kPa, todos com e sem assistência de ar. Os tratamentos foram dispostos em blocos ao acaso, com duas repetições em diferentes estádios da cultura. A calda foi preparada utilizando-se o corante Azul Brilhante (FDC-1) a 0,3% como traçador. As aplicações foram realizadas por meio de um pulverizador hidráulico Modelo Falcon Vortex. Os resultados mostraram que a assistência de ar junto à barra de pulverização, de maneira geral, não influenciou significativamente a deposição total da calda pulverizada na planta, mas proporcionou uma melhor penetração nas porções inferiores das plantas de soja.	
Palavras-Chave: 	Assistência de ar; Soja; Tecnologia de aplicação.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)