Data/hora: 03/07/2024 12:35:31

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	08/07/2009	
Data da última atualização: 	09/07/2009	
Autoria: 	HENRIQUES NETO, D.; SEDIYAMA, T.; SOUZA, M.A.de; LEITE, L.F.C.; BLANCO, F.F.	
Título: 	Tamanho de parcela para avaliação da produção em trigo irrigado, sob dois sistemas de plantio.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	Revista Ciência Florestal, Fortaleza, v. 40, n. 1, p. 86-93, jan./mar. 2009.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo do trabalho foi estimar o tamanho adequado da unidade experimental para avaliação da produção de grãos em trigo. Experimentos de uniformidade foram realizados, no periodo de maio a setembro de 2002, em área experimental da Universidade Federal de Viçosa, no município de Coimbra-MG. Os ensaios foram implantados em sistema de plantio direto e convencional e conduzidos sob condições de irrigação por aspersão. Os métodos da máxima curvatura, máxima curvatura modificado e da comparação de variâncias foram usados para determinar o tamanho da parcela. Parcelas menores foram estimadas quando se utilizou o método da máxima curvatura modificado, enquanto os maiores tamanhos foram obtidos pelo método da comparação de variâncias. Parcelas com 1,6 a 2,4 m² de área útil possibilitaram adequada avaliação da produção de grãos nas diferentes condições estudadas. Considerando área e forma, parcelas com 2,4 m² de área útil, formadas por seis fileiras de 2,0 m de comprimento, representam o tipo apropriado para estudo do rendimento de grãos em trigo irrigado.	
Palavras-Chave: 	Forma de parcela; Índice de variabilidade; Trigo irrigado; Triticum aestivum.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)