Data/hora: 03/06/2024 10:07:15

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	07/12/2021	
Data da última atualização: 	07/12/2021	
Autoria: 	TOMIO, G. F.; CUNHA, A. B.; BRAND, M. A.; CÓRDOVA, U. A.	
Título: 	Rendimento e qualidade da madeira de Eucalyptus benthamii Maiden et Cambage de rotação longa no processo de desdobro.	
Ano de publicação: 	2021	
Fonte/Imprenta: 	Scientia Forestalis, Piracicaba, SP, v. 49, n. 132, p. 1-11, 2021.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Estudos com espécies que toleram o frio e geadas, como o Eucalyptus benthamii, vem sendo desenvolvidos nos últimos anos. No entanto, as pesquisas e informações disponíveis, estão relacionadas à silvicultura e caracterização tecnológica da madeira de ciclos médios e curtos, o que tem proporcionado desvalorização da espécie e insatisfação por partes dos reflorestadores. O objetivo do estudo foi avaliar a influência da classe diamétrica e do método de desdobro no rendimento da conversão mecânica de toras de E. benthamii,  rovenientes de árvores com ciclo de rotação longa (23 anos), e a qualidade da madeira produzida. Foram utilizadas árvores de um plantio experimental, localizado na cidade de Lages, Santa Catarina. O plano experimental foi caracterizado por quatro classes diamétricas e dois métodos de desdobro. Foi determinado o rendimento do processo, sendo as peças de madeira serrada classificadas em cinco grupos de qualidade, conforme NBR 14806 (ABNT, 2002). O rendimento do desdobro foi influenciado pela classe diamétrica e pela sua interação com o método de desdobro, com maiores aproveitamentos nas classes superiores e no método tangencial. A maior parte das peças foram classificadas como 4 e 5, devido à presença de fendilhamentos, nós cariados e veios de resina. Quanto as dimensões, toras com maiores diâmetros e desdobradas pelo método tangencial, produziram peças mais largas; enquanto que a espessura não foi afetada pelas variáveis mencionadas. A utilização de toras de E. benthamii, provenientes de árvores com rotação longa, mostrou-se viável no desdobro, com rendimento equivalente a grande parte das espécies de rápido crescimento.	
Palavras-Chave: 	classe diamétrica e método de desdobro; classes de qualidade; espécie de eucalipto com tolerância ao frio e a geada; madeira serrada; processamento mecânico.	
Categoria do assunto: 	K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_50410.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (106503-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS