Data/hora: 07/06/2024 10:13:23

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 29/04/2010
Data da última atualização: | 04/05/2010
Autoria: | BURIOL, G. A.; LUZZA, J.; HELDWEIN, A. B.; STRECK, N. A.
Título: | Evaporação d'água em estufas plásticas e sua relação com o ambiente externo: 1 - avaliação com o uso do tanque classe A e do evaporímetro de Piche.
Ano de publicação: | 2001
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, RS, v. 9, n.1, p. 35-41, jan./jun. 2001.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Determinaram-se as diferenças entre a evaporação d'água diária medida no interior e exterior de uma estufa plástica. As medidas foram realizadas em tanque Classe A e em evaporímetro de Piche. A estufa utilizada foi do tipo capela, com 25,0m de comprimento, 10,0m de largura, 3,5m de altura na cumeeira e 2,0m de pé direito, com cobertura e laterais de polietileno de baixa densidade com 100mm de espessura. No interior da estufa o tanque Classe A e o evaporímetro de Piche foram instalados na parte central da mesma, o primeiro com a borda superior a 0,5m acima do solo e o segundo a 1,5m acima do solo, no interior de um abrigo meteorológico padrão. No exterior as determinações foram realizadas na estação meteorológicas localizada a uma distância de aproximadamente 100m ao sul da estufa. As laterais da estufa eram abertas somente durante o dia, em torno das 10h às 16h nos meses mais frios do ano e das 08h às 18h nos meses mais quentes. As determinações foram realizadas em 262, 202, 288 e 263 dias, respectivamente nos anos de 1990, 1991, 1992 e 1993. A média de todos os dados disponíveis foi de 48,6% e 51,8% menor no interior em relação com aquela do exterior, respectivamente para a evaporação do tanque Classe A e do evaporímetro de Piche. As maiores diferenças entre os valores determinados no interior e exterior ocorreram em dias límpidos e de umidade relativa do ar elevada. No caso do tanque Classe A, em alguns dias nublados e/ou com chuva e umidade do ar elevada ocorreram valores de evaporação mais elevados no interior do que no exterior.
Palavras-Chave: | Estufa plástica; Evaporação; Variável meteorológica.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)