Data/hora: 01/06/2024 09:12:28

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	30/04/2010	
Data da última atualização: 	30/04/2010	
Autoria: 	CURI, S.; CAMPELO JÚNIOR, J. H.	
Título: 	Necessidades hídricas da cultura do feijoeiro (Phaseolus vulgaris, L.) na baixada Cuiabana. 

Ano de publicação: 	2001	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, RS, v. 9, n. 1, p. 59-65, jan./jun. 2001.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O trabalho teve como objetivo determinar a necessidade de água da cultura do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) ao longo do ciclo, nas condições da Baixada Cuiabana, durante o período seco do ano e comparar métodos de estimativa da evapotranspiração máxima. Foi conduzido um ensaio na Fazenda Experimental da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da Universidade Federal de Mato Grosso, localizada no Município de Santo Antônio do Leverger, Estado de Mato Grosso, distante 35km de Cuiabá, em condições de clima Aw, segundo a classificação de Koeppen. Na determinação da evapotranspiração máxima (ETm) do feijoeiro foram utilizados 6 lisímetros de nível freático constante, mantido a 50cm da superfície durante todo o decorrer do experimento. Para estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) usou-se o método proposto por PENMAN (1948), Penman-Monteith, evaporação medida por meio do Tanque Classe A e evapotranspiração de referência medida em lisímetro de drenagem cultivado com grama (Paspalum notatum L.). Foram realizadas as seguintes avaliações adicionais: caracterização dos estádios fenológicos da cultura, índice de área foliar, altura do dossel vegetativo e produção de grãos. Os resultados mostraram que não houve diferença significativa entre as estimativas de ETo. A ETm média diária para o ciclo da cultura foi de 5,2mm.dia-¹, variando de 1,7 a 9,6mm.dia-¹. O consumo médio acumulado de água no ciclo foi de 415,6mm. O coeficiente de cultura (Kc) médio, obtido pela razão entre ETm e ETo pelo método de lisímetro de drenagem variou no ciclo da cultura de 0,37 a 1,79. Para as condições desta pesquisa, a evapotranspiração máxima para o feijoeiro, cultivar Jalo Precoce pode ser estimada por meio do Kc e da ETo e por meio de equações empíricas, em que se utilizem a ETo e o índice de área foliar (IAF) ou altura (hc), ou por meio da aplicação da equação de Penman-Monteith, utilizando-se os valores de hc e IAF ao longo do ciclo. Entre esses quatro métodos de estimativa, os melhores resultados foram obtidos com a ETo e o Kc. 

	
Palavras-Chave: 	Evapotranspiração; Feijoeiro; Lisímetros.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)