Data/hora: 03/07/2024 14:36:51

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	21/08/2008	
Data da última atualização: 	21/08/2008	
Autoria: 	SOUZA, C.de F.; CAMPOS, J.A.; SANTOS, C.R.dos; BRESSAN, W.S.; MOGAMI, C.A.	
Título: 	Produção volumétrica de metano: dejetos de suínos	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v.32, n.1, p.219-224, jan./fev. 2008.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O presente trabalho foi conduzido para avaliar o potencial de produção de biogás de dejetos de suínos, especificamente a produção de metano. O substrato, no qual a concentração de sólidos totais foi de 6%, foi composto por dejeto sólido diluído em água. Os dejetos foram coletados por raspagem, em instalações de terminação de suínos, compostas de baias, com paredes de alvenaria de tijolos e piso de cimento. Os suínos experimentais receberam ração balanceada à base de milho e soja. O sistema de tratamento, em escala laboratorial, foi composto por três baterias com oito biodigestores em cada, instalados dentro de caixas de cimento amianto de 500 litros, contendo 270 litros de água aquecida. Em cada caixa, uma resistência elétrica e uma bomba d'água foram instaladas para manter a temperatura e misturar a água aquecida. O sistema foi submetido a Tempos de Retenção Hidráulica (TRH) de 30, 25, 15 e 10 dias e a temperaturas de 25, 35 e 40 ºC, com e sem agitação do substrato. Foi avaliado, nessas condições, o processo de degradação da matéria orgânica e a produção resultante de metano (PM). Os maiores valores de PM foram observados nos TRH de 10 dias, à temperatura de 40 ºC, nos biodigestores com agitação do substrato.	
Palavras-Chave: 	Dejeto suino; Digestão anaeróbia; Produção de metano; Suinocultura.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)