Data/hora: 01/07/2024 14:02:22

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	26/08/2022	
Data da última atualização: 	26/08/2022	
Autoria: 	FRIEDERICHS, G.; BRAND, M. A.; RECH, T. D.; CARVALHO, A. F.; KÜSTER, L. C.	
Título: 	Influência do teor de umidade da madeira de Bracatinga (Mimosa scabrella) no uso energético.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO BRASILEIRO DE SILVICULTURA, 3., 2014, Campinas, SP. Anais... Colombo, PR: Embrapa Florestas , 2016. p. 367-370	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A bracatinga é uma fonte tradicional de biomassa para energia. A unidade da madeira é fator determinante da energia liberada na queima e afeta transporte, processamento e preservação da madeira. O objetivo do presente estudo foi analisar a influencia do teor de umidade da madeira de Mimosa scabrella no seu uso energético. Para a realização do presente estudo, foram necessárias 3 coletas de campo, nas quais foram obtidas 5 amostras de seções de fustes de Bracatinga, em diferentes propriedades rurais e datas. s seções estavam empilhadas, estocadas para secagem ao ar, ao lado de fornos de carbonização e foram coletadas no momento em que seriam carbonizadas. As seções de fuste utilizadas para composição das amostras apresentaram 1 metro de comprimento e diâmetro mínimo de 8 centímetros. As amostras foram embaladas em sacos plásticos e encaminhadas ao Laboratório de Tecnologia da Madeira da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC/Lages). As análises realizadas foram o teor de umidade pela norma NBR 14929 [5], densidade básica da madeira pela norma NBR 11491 e poder calorífico superior pela norma DIN 51900. Para a obtenção de dados teóricos de poder calorífico inferior, líquido e volumétrico foram utilizadas equações já estabelecidas, citadas por Brand (2007). O Poder Calorífico médio foi de 4.400kcal kg-1 e o teor de umidade das amostras variou de 17 a 51%, com média de 33%, Esta umidade foi determinante nos valores de Poder Calorífico Líquido obtidos, que apresentaram média de 2535 kcal kg-1 e intervalo de 1544 a 3494 kcal kg-1.	
Thesagro: 	Biomassa; Poder Calorífico; Secagem.	
Categoria do assunto: 	K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_53703.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (107258-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS