Data/hora: 03/07/2024 15:53:04

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	19/04/2010	
Data da última atualização: 	19/04/2010	
Autoria: 	CAVALCANTE, L. F.; CARVALHO, S. S. de; LIMA, E. M. de; FEITOSA FILHO, J. C.; SILVA, D. A. da.	
Título: 	Desenvolvimento inicial da gravioleira sob fontes e níveis de salinidade da água.	
Ano de publicação: 	2001	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, SP, v. 23, n. 2, p. 455-459, ago. 2001.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	No período de fevereiro a julho de 1999, estudaram-se os efeitos de fontes salinas através da irrigação com água de barragem, rica em cloreto de sódio e em cloreto de magnésio, com níveis de condutividade elétrica de 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 6,0 e 9,0 dSm -¹ sobre o crescimento inicial da gravioleira, Annona muricata L., cultivar Morada. Os resultados nos primeiros 150 dias, independentemente das fontes, indicam que área foliar e sua fitomassa cresceram com o aumento da salinidade das águas de 0,5 para 2,0 e até 3,0 dSm -¹. No mesmo período, o índice de salinidade do substrato foi elevado para até fortemente salino, revelando que a gravioleira comportou-se como planta moderadamente tolerante aos sais durante o crescimento inicial. Apesar de a água rica em cloreto de magnésio ser a fonte que menos elevou a condutividade elétrica do substrato, foi a que mais contribuiu para a redução das variáveis estudadas, indicando que as plantas foram mais sensíveis a sua toxidade em relação à água de barragem e rica em cloreto de sódio. 

Palavras-Chave: 	Água salina; Graviola; Salinidade do solo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)