Data/hora: 26/06/2024 16:16:32

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 08/12/2023
Data da última atualização: | 08/12/2023
Autoria: | SOUZA, M.; C, K. D.; L, J. D.; P, L.; KURTZ, C.; MORA, C.; COMIN, J. J.
Título: | REDIÇAO DOS TEORES ARGILA EM SOLOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA VIA ESPECTROSCOPIA INFRAVERMELHO PROXIMO.
Ano de publicação: | 2023
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIA DO SOLO, 23., CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 38., 2023, Florianópolis. Resumos... Florianópolis: Epagri, 2023. p. 463
Idioma: | Português

Conteúdo:

Métodos que empregam técnicas com rápida quantfcação de compostos, como o infravermelho próximo
(NIR), têm sido utlizados em diversas aplicações em análises químicas, principalmente no setor agrícola, em
análises de solos. O objetvo desse trabalho foi aplicar a técnica da espectroscopia NIR para a predição dos
teores de argila em amostras de solo do Estado de Santa Catarina (SC) e elaboração de curvas de calibração.
Os teores de argila das 450 amostras de solos, da camada de 0-10 cm, de diferentes regiões do estado de
SC, foram obtdos do Laboratório de Solos da EPAGRI, em Ituporanga-SC. As amostras foram analisadas por
espectrômetro (FT-NIR MPA Bruker) e adquiridos em triplicada entre 3600 e 12500 cm-1, com 64 varreduras
para cada amostra e resolução de 16 cm-1. Para as curvas de calibração (400 amostras) e validação (50
amostras) foi utlizado o sofware Opus Lab Bruker© (v. 7.5) e os espectros foram pré-processados utlizando
a 1ª derivada de Savitzky-Golay. As amostras classifcadas como outliers foram detectadas e excluídas dos
modelos. As amostras de solo apresentaram, inicialmente, respostas espectrais similares e maiores valores
de absorbância na região em torno de 3600 a 7000 cm-1. Dos 1200 espectros foram utlizados 1134 na
construção da curva de calibração e o melhor modelo foi obtdo com um coefciente de correlação (R2)
de 0,75. Para o conjunto de validação foram utlizados 135 espectros e o erro médio quadrátco foi de 6,2,
com um R2 de 0,81. Para trabalhos futuros será possível aumentar a confabilidade da curva com a adição
de novas amostras de solo e espectros, aumentando o R2, tornando-se uma alternatva para redução de
custos e tempo de análises em laboratório, além de eliminar o uso de reagentes.

Thesagro: | curvas de calibração; ectância difusa; quimiometria.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_59492.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (108961-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS