Data/hora: 04/06/2024 10:56:53

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 21/07/2009
Data da última atualização: | 14/08/2009
Autoria: | CORRÊA, C. M. C.; DEDECEK, R. A.
Título: | Erosão real e estimada através da Rusle em estradas de uso florestais, em condições de relevo plano a suave ondulado.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | Floresta, Curitiba, PR, v. 39, n. 2,  p. 381-391, abr./jun. 2009.
Idioma: | Português

Conteúdo:

Este trabalho teve por objetivo identificar as perdas reais de solo provenientes de trechos de estradas de uso florestal e de suas áreas adjacentes, e comparar com as estimativas obtidas através da Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE). A avaliação das perdas de solo teve início logo após a colheita de madeira e se manteve por um ano, com coletas semanais de solo e em casos de chuva com alta intensidade. As condições de relevo variam de plano a suave ondulado, com caracterização edáfica do tipo Argissolo Vermelho-Escuro álico e Argissolo Vermelho-Escuro Latossólico. Para a
adequação da RUSLE, foram considerados os seguintes fatores: erosividade da chuva, obtida através de pluviogramas e cruzados com os dados de pluviosidade da empresa; erodibilidade do solo, calculada em função dos resultados de análises de solo provenientes das áreas; declividade e comprimento de rampa, medidos em campo; e fatores C e P, estipulados através de literatura. Os resultados obtidos evidenciaram significância estatística e alta correlação existente entre os valores reais, mensurados através de calhas coletoras de sedimentos, e os valores estimados através da
RUSLE. As perdas de solo provenientes dos trechos de estrada avaliados corresponderam a 99% das perdas totais observadas no experimento.

Palavras-Chave: | Declividade e comprimento de rampa; Erodibilidade; Erosividade.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)