Data/hora: 26/06/2024 16:37:39

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	19/06/2009	
Data da última atualização: 	19/06/2009	
Autoria: 	ZAGONEL, R.; CORRÊA, C. M. C.; MALINOVSKI, J. R.	
Título: 	Densidade ótima de estradas de uso florestal em áreas de relevo plano em povoamentos de Pinus taeda no planalto catarinense.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 36, n. 77, p. 33-41, mar. 2008.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste estudo foi analisar a densidade ótima de estradas em condições de relevo plano com floresta de Pinus taeda, baseando-se nos custos de estradas de uso florestal, extração de madeira com skidder e custos de perda de área produtiva. A análise técnica englobou estudo de tempos e movimentos e de produtividade. A análise econômica englobou custos operacionais, custos de produção e rendimentos. Os dados foram coletados em dois locais diferentes em uma empresa localizada no estado de Santa Catarina. A densidade ótima de estradas na Fazenda Ventura foi de 30,48 m ha-1, apresentando custo de construção e manutenção de estradas de US$ 0,47 /m³, perda de área produtiva de US$ 0,24 /m³, custos de extração de US$ 1,14 /m³ e custo global mínimo de US$ 1,86/m³. A densidade ótima de estradas na Fazenda Sumidouro foi de 25,47 m ha-1, apresentando custo de construção e manutenção de estradas na ordem de US$ 0,39/m³, perda de área produtiva de US$ 0,20/m³, de extração US$ 0,92/m³ e custo global de US$ 1,51/m³.	
Palavras-Chave: 	Colheita; Colheita florestal; Custo; Extração florestal; Produtividade; Skidder.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)