Data/hora: 26/06/2024 15:54:58

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 29/08/2011
Data da última atualização: | 29/08/2011
Autoria: | CORREA, I. M.; MAZIERO, J. V. G.; STORINO, M.
Título: | Mistura de biodiesel de sebo bovino em motor diesel durante 600 horas.
Ano de publicação: | 2011
Fonte/Imprenta: | Ciência Rural, Santa Maria, v. 41, n. 7, p. 1189-1194, jul. 2011.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O biodiesel de sebo bovino é considerado uma alternativa de baixo custo e de grande disponibilidade por ser resíduo da produção agropecuária brasileira, que é uma das maiores do mundo. Raros são os trabalhos que mostram a utilização do biodiesel de sebo bovino em motores diesel. Assim, o objetivo deste trabalho foi verificar o efeito da mistura de biodiesel bovino na proporção de 5% ao óleo diesel comercial no desempenho do motor, possíveis consequências internas no motor e nas características do óleo lubrificante após o uso prolongado em motor diesel. Foram realizados ensaios em bancada dinamométrica utilizando um trator agrícola. O desempenho do motor foi determinado através da tomada de potência (TDP). O motor foi operado por 600h durante as quais foi determinada a potência, o consumo de combustível e analisadas as amostras de óleo lubrificante a cada 100h. Ao final do ensaio, o motor foi aberto e inspecionado. A análise do óleo lubrificante mostrou nível de contaminação crítico a partir das 400h, mas a inspeção visual do motor não detectou nenhum desgaste interno. O motor funcionou normalmente, embora tenha ocorrido tendência de redução na potência e aumento de consumo de combustível ao longo das 600h.
Palavras-Chave: | Biocombustível; Biodiesel; Desempenho de motor; Energia; Sebo bovino.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)