Data/hora: 01/06/2024 08:55:14

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 11/08/2011
Data da última atualização: | 11/08/2011
Autoria: | MACHADO, C. G.; MARTINS, C. C.; SANTANA, D. G. de; CRUZ, S. C. S.; OLIVEIRA, S. S. C. de.
Título: | Adequação do teste de condutividade elétrica para sementes de Pisum sativum subsp. Arvense.
Ano de publicação: | 2011
Fonte/Imprenta: | Ciência Rural, Santa Maria, v. 41, n. 6, p. 988-995, jun. 2011.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A qualidade da semente na produção agrícola é um dos principais fatores a ser considerado na implantação da cultura, de forma que se torna importante a obtenção de informações sobre a germinação e o vigor das sementes, além da necessidade de avaliá-los. Dentro desse contexto, este trabalho teve como objetivo adequar a metodologia do teste de condutividade elétrica para a avaliação da qualidade fisiológica de sementes de Pisum sativum subsp. arvense. Para tanto, foram utilizados dez lotes de sementes da cultivar IAPAR 83, empregando-se períodos de condicionamento de 8, 16, 20, 24 e 28 horas, combinados às temperaturas de 20 e 25°C e volumes de 75 e 250mL de água. Além destes, foram conduzidos os testes de germinação, primeira contagem de germinação e emergência de plântulas. Para ambas as avaliações, foram utilizadas quatro repetições de 50 sementes. Os testes de vigor, assim como o teste de germinação foram sensíveis para avaliar a qualidade das sementes dos diferentes lotes estudados, porém houve variações na ordenação deles quanto ao vigor. O volume de água, o tempo e a temperatura de embebição influenciaram os valores de condutividade elétrica. Concluiu-se que o teste de condutividade elétrica utilizando 250mL de água, na temperatura de 25°C por 24 horas é promissor para a diferenciação de lotes de sementes de P. sativum subsp. arvense.
Palavras-Chave: | Ervilha forrageira; Lixiviação; Potencial fisiológico; Vigor hibrido.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)