Data/hora: 17/06/2024 09:37:20

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 29/06/2009
Data da última atualização: | 29/06/2009
Autoria: | VAZQUEZ, E.V.; VIEIRA, S.R.; DE MARIA, I.C.; GONZALEZ, A.P.
Título: | Geostatistical analysis of microrelief of an oxisol as a function of tillage and cumulative rainfall.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | Scientia Agrícola, Piracicaba, v. 66, n. 2, p. 225-232, mar./abr. 2009.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | A rugosidade da superfície pode ser influenciada pelo tipo e pela intensidade do preparo do solo, entre outros fatores. Em solos preparados o microrrelevo é aplanado consideravelmente com o acúmulo da chuva. A Geoestatística promove algumas ferramentas que podem ser úteis no estudo da dinâmica da variabilidade da superfície do solo. O objetivo desse estudo foi verificar se é possível aplicar geoestatística na análise da variação do microrrelevo do solo. Os resultados foram obtidos num Latossolo sob seis tratamentos de preparo do solo: grade de discos, arado de discos, escarificador, grade de discos + grade niveladora, arado de discos + grade niveladora e escarificador + grade niveladora. As medidas foram feitas logo após o preparo do solo e subseqüentemente após cumulativos eventos de chuva natural. Medições duplicadas foram feitas em cada tratamento para cada data, produzindo um total de 48 superfícies. Um rugosímetro de agulhas foi utilizado para as medidas da rugosidade da superfície. A área de cada parcela era 1,35 m por 1,35 m e as medidas espaçadas de 25 mm, produzindo um total de 3025 pontos por parcela. Antes da análise geoestatística, a tendência foi removida dos dados experimentais por dois diferentes métodos. Foram ajustados modelos aos semivariogramas de cada superfície, e os parâmetros desses modelos foram analisados. O método usado para remover a tendência influenciou os resultados geoestatísticos. O parâmetro geoestatístico razão de dependência mostrou que a dependência espacial aumentou para a maioria das superfícies com o aumento da precipitação pluvial acumulada.
Palavras-Chave: | Configuração da superfície; Índice de rugosidade; Método para retirada de tendência; Preparo do solo; Rugosidade da superfície do solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)