Data/hora: 01/06/2024 08:43:40

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 02/12/2013
Data da última atualização: | 03/12/2013
Autoria: | FARIAS, M. G.; PEREIRA, A. P. E.; BLAINSKI, E.; GARBOSSA, L. H. P.; PINHEIRO, A.
Título: | Calibração e validação do modelo hidrológico SWAT para a simulação da vazão líquida na bacia hidrográfica do Rio Braço do Norte - Santa Catarina.
Ano de publicação: | 2013
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 20., 2013, Bento Gonçalves, RS. [Anais...]. Porto Alegre, RS: ABRH, 2013.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho  teve como objetivo  aplicar  o modelo hidrológico SWAT (Soil and Water Assessment Tool)  para escoamento superficial na  bacia  hidrográfica (BH)  do Rio Braço do Norte, localizada  no litoral Sul de Santa Catarina.  O SWAT é um modelo matemático de avaliação contínua que simula processos físicos  em BH?s.  Informações de relevo, solo, clima e uso do solo foram utilizadas para a simulação hidrológica na área de estudo.  Inicialmente, realizou-se uma avaliação do desempenho do SWAT. Após a simulação inicial, identificou-se a necessidade de se realizar a calibração do modelo a fim de corrigir distorções entre dados medidos e simulados. A partir da análise da sensibilidade,  feita pelo ArcSWAT,  definiu-se os parâmetros prioritários a serem alterados e, a partir desses, procedeu-se a calibração do SWAT.  Após  eles serem manualmente alterados, obteve-se um coeficiente Nash de 0,82 que classificou o modelo como bom e adequado e um erro médio de -0,26 m³s-1. Posteriormente validado, o modelo mostrou-se eficiente
Palavras-Chave: | Braço do Norte; Calibração; SWAT.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_33395.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)

Exemplares:

Epagri-Sede - (94791-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS
Epagri-Sede - (94812-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS