Data/hora: 29/06/2024 09:31:26

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	08/02/2013	
Data da última atualização: 	08/02/2013	
Autoria: 	FIGUEIREDO, C. C. de; BARBOSA, D. V.; OLIVEIRA, S. A. de; FAGIOLI, M.; SATO, J. H.	
Título: 	Adubo fosfatado revestido com polímero e calagem na produção e parâmetros morfológicos de milho.	
Ano de publicação: 	2012	
Fonte/Imprenta: 	Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, v. 43, n. 3, p. 446-452, jul./set. 2012.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A baixa disponibilidade de fósforo em solos ácidos, como os do Cerrado, exige um manejo eficiente da adubação fosfatada. O uso de tecnologias que aumentem a eficiência de uso do fósforo é uma alternativa que pode ser adotada, desde que se considere a realidade dos solos brasileiros. Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o efeito da aplicação de adubo fosfatado revestido com polímero, associada à calagem, na produção e parâmetros morfológicos da cultura do milho. O estudo foi conduzido em campo, em Latossolo Vermelho-Amarelo. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, arranjados em esquema fatorial 2 x 4, com três repetições. Os tratamentos resultaram da combinação de duas fontes de fósforo (MAP convencional e MAP revestido com polímero - Kimcoat®) com quatro níveis de saturação por bases (27; 40; 50 e 60%). As fontes de fósforo apresentaram diferenças dependentes dos níveis de saturação por bases. O MAP revestido com polímero promoveu melhor desempenho do milho, quanto à produtividade, produção de matéria seca total e altura de planta, em relação ao MAP convencional. As maiores diferenças foram verificadas nas saturações por bases de 40 e 50%, nas quais o MAP revestido promoveu o incremento na produtividade de grãos de 3,40 e 3,48 t ha-1, respectivamente, em relação ao MAP convencional.	
Palavras-Chave: 	Adubação; Adubação fosfatada; Fósforo revestido; Milho.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)