Data/hora: 26/06/2024 15:55:00

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 21/05/2009
Data da última atualização: | 21/05/2009
Autoria: | ZANÃO JUNIOR, L.A.; FONTES, R.L.F.;  AVILA, V.T. de.
Título: | Aplicação do silício para aumentar a resistência do arroz à mancha-parda.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 44, n. 2, p. 203-206, fev. 2009.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar fontes e métodos de aplicação de silício para aumentar sua absorção e a resistência de plantas de arroz (Oryza sativa), cultivar Metica-1, à mancha-parda (Bipolaris oryzae). Foram conduzidos dois experimentos em casa de vegetação, com solo Latossolo Vermelho. O delineamento experimental foi o completamente casualizado, com oito repetições. As fontes foram wollastonita (silicato de cálcio), aplicada via solo, e silicato de potássio e ácido monossilícico, aplicados via foliar. A aplicação de silício via solo resultou em aumento do teor foliar deste elemento e foi eficiente na indução de resistência à mancha-parda, diferentemente do observado com sua aplicação via foliar.
Palavras-Chave: | Aplicação foliar; Arroz; Bipolaris oryzae; Controle alternativo; Doença de planta; Mancha-parda; Oryza sativa.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)