Data/hora: 16/06/2024 08:44:58

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 02/12/2020
Data da última atualização: | 02/12/2020
Autoria: | GUADAGNIN, C. A.; FRIZZO, Z.; KOVALSKI, E. R.; FROSI, M.
Título: | TERRACEAMENTO EM SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA NO EXTREMO OESTE CATARINENSE.
Ano de publicação: | 2020
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO NACIONAL DE PLANTIO DIRETO NA PALHA, 17., 2020, Online. Resumos... Foz do Iguaçu, PR: Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha e Irrigação, 2020.
Idioma: | Português

Conteúdo:

Em Sistemas Integrados de Produção Agropecuária característicos de base familiar do Extremo Oeste Catarinense,
predomina a Integração Lavoura-Pecuária (ILP) com alternância entre pastagens perenes com sobressemeadura de
pastagens anuais e cultivos de grãos. A qualidade atual do plantio direto na região com mais de 30 anos de
implantação evidencia processos de compactação, ausência de plantas de cobertura, revolvimento e a eliminação de
terraços, o que compromete os atributos químicos, físicos e biológicos do solo e a sustentabilidade desses sistemas.
Ações de agricultura conservacionista da pesquisa e extensão pública motivaram tanto a retomada das premissas do
plantio direto quanto de práticas complementares para o manejo da água de escoamento. Para a construção dos
terraços utilizou-se a metodologia ?Terraço for Windows? que considera a declividade do terreno, a infiltração de água
no solo e o histórico de chuvas intensas da região. Noventa por cento dos terraços em nível foram construídos em
Latossolos e Nitossolos, com até 15% de declive, taxa de infiltração estável da água (TIE) maior que 60 mm.h-1 e
histórico de chuvas intensas de 164,56 mm.h-1 (24h; t=10min.; T=20 anos). A altura do camalhão de 0,4 a 0,6m foi
calculada para que cada metro linear de terraço em nível receba até 2 mil litros de água, em média. Os terraços em
gradiente de 0,002 a 0,005 m.m-1, em sua maioria, foram dimensionados com 6 a 8 m de largura, em Cambissolos e Neossolos, com declives do terreno de 10 até 20% e TIE mínima de 45 mm.h-1. 
Os terraços foram construídos basicamente com trator de 110CV, com 30 passadas, em média, variando de 20 a 40. Também foram usados
motoniveladora e trator de esteira, que diminui para 6 a 8 passadas. Nos últimos três anos foram construídos terraços em 2000 ha, em 36 municípios dos 40 que integram a região.

Palavras-Chave: | Infiltração de água; Sistema conservacionista; Terraço for windows.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_47992.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (105356-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS