Data/hora: 16/06/2024 07:46:53

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 29/03/2001
Data da última atualização: | 29/03/2001
Autoria: | CHAIM, A.; PESSOA, M.C.P.Y.; CASTRO, V.L.S.S. de.; FERRACINI, V.L.; GALVAO, J.A.H.
Título: | Comparacao de pulverizadores para tratamento da cultura do tomate estaqueado: avaliacao da deposicao e contaminacao de aplicadores.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | Pesticidas: Revista de Ecotoxicologia e Meio Ambiente, Curitiba, v.9, p.65-74, jan./dez. 1999.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Comparou-se a deposicao de agrotoxico na cultura do tomate estaqueado e a contaminacao de aplicadores, proporcionada por duas tecnicas de aplicacao, ou seja, pulverizacao de 1000 L/ha com equipamento tradicional e de 20 L/ha com pulverizador motorizado costal.  as aplicacoes foramfeitas com fungicida cuprico, em dose de cobre metalico euivalente a 812055 mg/ha e 825090mg/ha, para pulverizacoes em alto volume e baixo volume, respectivamente. O residuo medio encontrado na superficie das plantas pulverizadas com o equipamento tradicional foi de 0,12 ug/cm2, enquanto que para o pulverizador motorizado costal foi de 1,93 ug/cm2. A pulverizacao tradicionalproporcionou maior contaminacao dos aplicadores que a observada com pulverizador motorizado costa, para todas as regioes do corpo.
Palavras-Chave: | Alto volume; Baixo volume; Contaminacao de aplicador; Deposicao de agrotoxico; Fungicida; Pulverizador; Tomate estaqueado.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (16164-1) - ADP - AP - -- -  -  - 2001.490 - DIS