Data/hora: 03/06/2024 12:42:10

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 03/06/2011
Data da última atualização: | 03/06/2011
Autoria: | WEBER, P.; BUSATO, R.; GARBOSSA, L. H. P.; PEREIRA, N.
Afiliação: | Epagri
Título: | Contribuição do saneamento básico na redução do aquecimento global e na geração de energia: Um estudo de caso no Paraná.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 24., 2007, Belo Horizonte, MG. [Anais...]. Rio de Janeiro, RJ: ABES, 2007.
Idioma: | Português
Conteúdo: | No estado do Paraná, a Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar optou por adotar como processo principal de tratamento a digestão anaeróbia, através do desenvolvimento do reator anaeróbio nominado de RALF. Uma das principais vantagens apresentadas por pesquisadores desta área, é o grande potencial de produção de energia, seja ela elétrica, calorífica ou mecânica (Chernicahro, 1997). No entanto, a prática de aproveitamento do biogás não é normalmente explorada. Diante do exposto, a empresa de saneamento, em conjunto com outras instituições, está desenvolvendo um programa interinstitucional denominado de Programa de Desenvolvimento de Metodologia de Geração Distribuída com Saneamento Ambiental. A proposta desse Programa considera o potencial energético contido na biomassa residual e propõe sua conversão em energia elétrica. Foram definidas cinco unidades nas quais serão instalados protótipos para avaliação do potencial energético do biogás gerado. Entre eles uma Estação de Tratamento de esgoto Sanitário - ETE, operado pela Sanepar, em Foz do Iguaçu ? PR. A Companhia de Saneamento do Estado do Paraná ? Sanepar opera atualmente 196 estações de tratamento de esgoto, com reator RALF, atendendo aproximadamente, 3,5 milhões de pessoas. Estas estações têm capacidade total de tratamento de, aproximadamente, 12,0 m³/s, com potencial de produção de metano de 24.000 m³/d. Este volume é suficiente para gerar 51.000 Kwh/dia, esta produção de energia seria suficiente para atender, aproximadamente, 30.000 habitantes. Considerando que o metano tem um poder de causar efeito estufa vinte e uma vezes maior que o dióxido de carbono, a utilização do biogás representa também uma oportunidade para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, contribuindo para a redução do aquecimento global. Além disto, pode se constituir em uma oportunidade para desenvolvimento de projeto de mecanismo limpo, ou MDL, através da comercialização dos créditos de carbono.
Palavras-Chave: | Aquecimento global; Biogás; Co-geração de energia; Tratamento anaeróbio.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_3648.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (79898-1) - UPC - PL - -- -  -  -  - DIS