Data/hora: 03/06/2024 09:12:30

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	28/05/2013	
Data da última atualização: 	28/05/2013	
Autoria: 	BELTRAME, R.; MATTOS, B. D.; GATTO, D. A.; LAZEROTTO, M.; HASELEIN, C. R.; SANTINI, E. J.	
Título: 	Resistência ao impacto da madeira de nogueira-pecã em diferentes condições de umidade.	
Ano de publicação: 	2012	
Fonte/Imprenta: 	Ciência Rural, Santa Maria, v. 42, n. 9, p. 1583-1587, set. 2012.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Os estudos de resistência da madeira ao impacto referem-se à eficiência com que este material absorve energia de um impacto e dissipa-a sem danos a sua estrutura. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi avaliar a influência do teor de umidade na resistência ao impacto da madeira de nogueira-pecã (Carya illinoinensis). Para tanto, foram utilizadas árvores procedentes de duas regiões fisiográficas do estado do Rio Grande do Sul. Os corpos de prova, em condições de equilíbrio a 12% de umidade e saturados, foram submetidos ao impacto utilizando-se pêndulo de CHARPY, e avaliados quanto à resistência oferecida com a aplicação da carga nos planos tangencial e radial e posições de retirada (medula - casca) nas toras, para as duas regiões fisiográficas em cada condição de umidade. Para auxiliar na interpretação dos dados, determinou-se a massa específica aparente a 12% e saturada, trabalho absorvido, coeficiente de resiliência e a cota dinâmica. Pôde-se verificar, por meio dos resultados, que a madeira de nogueira-pecã é mais resistente ao impacto na condição saturada.	
Palavras-Chave: 	Carya illinoinensis; Flexão dinâmica; Madeira saturada; Qualidade da madeira.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)