Data/hora: 26/06/2024 16:47:03

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 25/02/2011
Data da última atualização: | 25/02/2011
Autoria: | DEON, M. D. I.; GOMES, T. M.; MELFI, A. J.; MONTES, C. R.; SILVA, E. da
Título: | Produtividade e qualidade da cana-de-açúcar irrigada com efluente de estação de tratamento de esgoto.
Ano de publicação: | 2010
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasília, v. 45, n. 10, p. 1149-1156, out. 2010.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho produtivo e qualitativo da cana-de-açúcar (Saccharum spp.), irrigada por gotejamento subsuperficial com efluente de estação de tratamento de esgoto (EETE). Testaram-se lâminas de irrigação entre 0, na testemunha sem irrigação, e 200% da evapotranspiração máxima da cultura, em dois ciclos de cultivo de cana soca, adubada com metade da quantidade recomendada de nitrogênio (N). A produtividade, em cada ciclo, foi ajustada a um modelo que considera a produtividade da cana planta como covariável. Por esse modelo, os ganhos em produtividade, proporcionados pela reposição da evapotranspiração com EETE, foram de 17,13 e 25,76 Mg ha-¹. A aplicação de 200% de EETE resultou no ganho estimado de 19,84 Mg ha-¹ na primeira soca e 40,47 Mg ha-¹ na segunda. Houve redução de sólidos solúveis do caldo da cana, com o uso da irrigação na primeira soca. No entanto, outros parâmetros indicativos da qualidade industrial não foram significativamente alterados pela irrigação. A irrigação com EETE proporciona ganhos de produtividade da cana-de-açúcar e reduz a adubação nitrogenada recomendada no cultivo da primeira e segunda socas.
Palavras-Chave: | Adubação nitrogenada; Cana-de-açucar; Gotejamento subterrâneo; Reuso de água.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)