Data/hora: 07/06/2024 16:05:07

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 16/06/2011
Data da última atualização: | 16/06/2011
Autoria: | PRINLE, F. B.; GONÇALVES, A. C. A.; BLAINSKI, E.; SEGANFREDO, J.; FOLEGATTI, M. V.; TRINTINALHA, M. A.
Afiliação: | Epagri
Título: | Avaliaçao do bulbo molhado em Nitossolo Vermelho distroférrico com a técnica de TDR.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 13., 2004, Londrina, PR. [Anais...]. Londrina, PR: FAUEL, 2004.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo desse estudo foi determinar as dimensões do bulbo molhado ocasionado por sistemas de irrigação por gotejamento com emissores pontuais com vazão de 2,4 litros por hora. O solo utilizado foi classificado como Nitossolo Vermelho distroférrico, com 76% de argila, 12% de silte e 12% de areia. O bulbo molhado foi medido através da instalação de sondas de TDR, com espaçamento entre si de 0,10m, horizontal e vertical. O emissor avaliado proporcionou a formação de um bulbo molhado com 0,90m de diâmetro e profundidade de 0,70m . Esse tipo de equipamento mostrou-se adequado para a utilização em culturas perenes em estágio inicial de desenvolvimento.
Palavras-Chave: | Bulbo molhado; Irrigação por gotejamento; TDR.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_4068.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (80365-1) - UPC - PL - -- -  -  -  - DIS