Data/hora: 04/06/2024 10:48:44

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 29/03/2010
Data da última atualização: | 29/03/2010
Autoria: | MARCHI, G.; GUILHERME, L. R. G.; CHANG, A. C.; NASCIMENTO, C. W. A. do.
Título: | Heavy metals extractability in a soil amended with sewage sludge.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | Scientia Agricola, Piracicaba, v. 66, n. 5, p. 643-649, 2009.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | Poucos trabalhos têm sido realizados sobre a comparação da taxa de dessorção e da quantidade de metais extraídos sucessivamente por misturas de ácidos orgânicos que imitam a composição da rizosfera e por extratores usados na rotina em amostras de solo tratado com lodo de esgoto. Extrações de Zn, Cd, Ni, Cr e Cu foram realizadas em amostras de um solo de carga variável tratado com lodo de esgoto usando-se sete extratores: quatro misturas com ácidos orgânicos e três extratores usados na rotina (DTPA, Mehlich-I e acetato de amônio). Os resultados para uma única extração, em que o conteúdo de metais extraíveis foi determinado simplesmente extraindo-os do solo uma única vez, bem como após 15 extrações sucessivas, em que o resíduo sólido da primeira extração foi extraído sucessivamente por mais 14 vezes, foram analisados. A extractabilidade dos metais em uma extração simples foi, em geral, como segue: Mehlich-I > DTPA > ácidos orgânicos > NH4OAc. As mais elevadas taxas de extração seguiram a ordem: DTPA > Mehlich-I > ácidos orgânicos > NH4OAc. A maior extração de metais foi obtida com Mehlich-I, enquanto, o DTPA também extraiu alta quantidade de Zn, Cd, Ni e Cu em uma extração simples, bem como obteve as mais altas taxas de extração entre os extratores estudados. A transferência de metais do solo para as soluções de ácidos orgânicos foi mais lenta que para os extratores DTPA e Mehlich-I.
Palavras-Chave: | Elementos-traço; Latossolo; Lodo de esgoto; Taxa de extração.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)