Data/hora: 08/06/2024 13:39:42

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	04/04/2011	
Data da última atualização: 	04/04/2011	
Autoria: 	BLAINSKI, E.; GONÇALVES, A. C. A.; TORMENA, C. A.; FOLEGATTI, M. V.; GUIMARÃES, R. M. L.	
Afiliação: 	Epagri	
Título: 	Intervalo hídrico ótimo num Nitossolo Vermelho distroférrico irrigado.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 33, n. 2, p. 273-281, 2009.	
Idioma: 	Inglês	
Notas: 	ISSN, 01000683	
Conteúdo: 	O manejo da irrigação tem-se baseado no controle do potencial da água no solo
(&#936;) como fator limitante do crescimento das plantas. Entretanto, outras variáveis
podem influenciar a cultura mesmo que o &#936; não seja limitante. O Intervalo Hídrico
Ótimo (IHO) é um conceito de disponibilidade de água no solo que leva em
consideração a porosidade de aeração e a resistência do solo à penetração em
adição ao &#936;. O objetivo deste estudo foi quantificar o IHO num Nitossolo Vermelho
distroférrico irrigado e utilizá-lo no estabelecimento de critérios para o manejo de
água e do solo em áreas irrigadas. A resistência do solo à penetração foi a variável
que limitou o IHO com maior frequência, diminuindo sua magnitude com o aumento da densidade do solo (Ds). Com o aumento da Ds, ocorreu redução na frequência com que &#952; manteve-se dentro dos limites do IHO. A Ds crítica (Dsc) foi de 1,40 Mg m-3, indicando severa degradação física do solo para Ds > Dsc. Para Ds < 1,28 Mg m-3, o &#936; de -800 hPa utilizado frequentemente para o controle da irrigação por meio de tensiômetros caracterizou o limite inferior do IHO. Para 1,28 < Ds &#8804; 1,40 Mg m-3, o limite inferior do IHO foi determinado pela RP e, nestas condições, a adoção de &#936; igual a -800 hPa como limite para a aplicação de água estabelece restrições físicas às plantas devido à elevada RP. Neste caso, o mapeamento de áreas com Ds uniformes poderia ser utilizado para o manejo do &#936; para a manutenção da RP < 2,0 MPa. Nas áreas em que a Ds < 1,28 Mg m-3 pode ocorrer maior secamento do solo sem que ocorra RP > 2,0 MPa; para 1,28 < Ds &#8804; 1,40 Mg m-3 deve-se manter &#936; > -800 hPa visando ao controle da RP. Para áreas em que Ds > Dsc, medidas que visem a redução da Ds poderiam ser tomadas em função da severa degradação física do solo.
	
Palavras-Chave: 	Irrigação; Qualidade física do solo; Resistência do solo à penetração.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_763.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (78001-1) - UPC - AP - -- -  -  -  - DIS