Data/hora: 08/06/2024 17:32:23

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	10/06/2011	
Data da última atualização: 	10/06/2011	
Autoria: 	BLAINSKI, E.; SEGANFREDO, J.; GUIMARÃES, R. M. L.; PRINLE, F. B.; TRINTINALHA, M. A.; FOLEGATTI, M. V.; GONÇALVES, A. C. A.	
Afiliação: 	Epagri	
Título: 	Avaliação do comportamento de sondas de TDR com diferentes comprimentos utilizadas na determinação da umidade do solo.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	In: MOSTRA DE TRABALHOS CIENTÍFICOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA, 2005, Maringá, PR. [Resumos...]. Maringá, PR: EDUEM, 2005.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Os resultados desse estudo permitiram determinar a existência de correlação entre as leituras realizadas na armazenagem de água no solo, da ordem de 0,98, entre as ondas de 0,20m e as sondas de 0,40m, bem como confirmar o adequado funcionamento das sondas construídas na Universidade Estadual de Maringá, o que facilita o manejo na parte de custos na utilização da técnica. Pode-se afirmar, dessa forma, que a sonda de 0,40m substitui, perfeitamente, as duas sondas de 0,20m na verificação do conteúdo de água armazenada no solo, com TDR, facilitando a instalação e reduzindo o número de leituras a serem realizadas.	
Palavras-Chave: 	Lâmina; Sondas de TDR; Umidade.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_4012.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (80168-1) - UPC - PL - -- -  -  -  - DIS