Data/hora: 26/06/2024 16:35:44

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	23/11/2005	
Data da última atualização: 	23/11/2005	
Autoria: 	SCHNEIDER, F.M.; BURIOL, G. A.; CARLET, F.; STRECK,  L.; HELDWEIN, A.B.	
Título: 	Tecnologia para diminuir temperaturas excessivamente elevadas no interior de estufas plasticas.	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 11. REUNIAO LATINO AMERICANA DE AGROMETEOROLOGIA, 2, 1999, Florianópolis,SC. Anais...Florianopolis,SC: Epagri, 1999. CD-ROOM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Foram testadas diferentes tecnologia para diminuir as temperaturas diurnas, excessivamente altas nas estufas plásticas. Utilizou-se a técnica da caiação, que consistiu na pulverização na face interna da cobertura plástica de uma mistura de 10% de cal apagada em água, a técnica do sombreamento, que consistiu na colocação de uma malha de sombra com permeabilidade de 70% na altura do pé direito da estufa (2m) e a técnica de nebulização, utilizando 80 aspersores, cada um dos mesmos cobrindo 3 m², localizados a 2,0m acima do solo, acionado nas horas mais quentes do dia. Estas técnicas possibilitaram uma redução média em torno de 3 °C, comparativamente com a
estufa plástica testemunha, ambas com cortina de ventilação abertas durante o período diurno. Mesmo com esta redução significativa, as temperaturas no interior da estufa foram superiores ao ambiente natural e a faixa ótima de crescimento das culturas normalmente cultivadas em estufas.
	
Palavras-Chave: 	Estufa plastica; Sombreamento; Temperatura.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (42262-1) - ADD - CD - -- - CD 0012/05 -  - 2005.18580 - DIS