Data/hora: 16/06/2024 08:11:20

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 26/11/2008
Data da última atualização: | 26/11/2008
Autoria: | JUNQUEIRA JUNIOR, J.A.; SILVA, A.M. da; MELLO, C.R.de; PINTO, D.B.F.
Título: | Continuidade espacial de atributos físico-hídricos do solo em sub-bacia hidrográfica de cabeceira.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v.32, n.3, p.914-922, maio/jun. 2008.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O conhecimento da estrutura de continuidade espacial dos atributos fisico-hídricos de solos é uma importante ferramenta para o manejo solo em sub-bacias hidrográficas. No entanto, o mapeamento produzido não pode apresentar-se enviesado, com tendências, como acontece com aqueles puramente geométricos. Desta forma, neste trabalho, objetivou-se avaliar modelos de semivariogramas, bem como, métodos de ajuste, para volume total de poros (VTP), condutividade hidráulica do solo saturado (ko), porosidade drenável (m), umidade volumétrica na capacidade de campo (qcc), umidade volumétrica no ponto de murcha permanente (qpmp) e capacidade total de armazenamento de água (CTA), em uma sub-bacia hidrográfica na cabeceira do Rio Grande, na Serra da Mantiqueira. Para isto, foram feitas amostragens em 198 pontos na camada de 0-0,15m em grids de 300m x 300m, 60m x 60m e 20m x 20m. Foram ajustados os modelos de semivariogramas esférico, exponencial e gaussiano ao semivariograma experimental, pelos métodos dos mínimos quadrados ponderados (MQP) e máxima verossimilhança (MV). A análise variográfica mostrou que todos os atributos estudados apresentaram-se estruturados espacialmente. A maioria dos atributos apresentou melhor ajuste pela metodologia dos MQP, exceção feita aos atributos porosidade drenável e qpmp. Não houve predominância de nenhum modelo específico de semivariogramas para os atributos avaliados.
Palavras-Chave: | Máxima verossimilhança; Mínimos quadrados ponderados; Validação cruzada.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)