Data/hora: 16/06/2024 07:53:17

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	10/11/2010	
Data da última atualização: 	10/11/2010	
Autoria: 	KLEIN, V. A.; BASEGGIO, M.; MADALOSSO, T.; MARCOLIN, C. D.	
Título: 	Textura do solo e a estimativa do teor de água no ponto de murcha permanente com psicrômetro.	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	Ciência Rural, Santa Maria, v. 40, n. 7, p. 1550-1556, jul. 2010.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A determinação do volume de água disponível às plantas é fundamental para o correto manejo da irrigação e definição quanto ao uso dos solos agrícolas. Os principais fatores que exercem influência na retenção e disponibilidade de água às plantas são a textura e a estrutura do solo. O objetivo deste trabalho foi quantificar a influência da textura na retenção da água, na condição de ponto de murcha permanente (PMP) das plantas (-1,5MPa), sendo utilizado um psicrômetro modelo WP4-T. Determinaram-se a textura de 100 amostras de solo e o teor de água no PMP. Os resultados indicaram que, em potenciais maiores que -1,0MPa, o psicrômetro mostrou-se pouco preciso, não se recomendando a sua utilização nessa condição. O PMP aumentou de 0,059 para 0,29g g-¹, quando o teor de argila aumentou de 120 para 779g kg-¹. Obteve-se um bom ajuste dos resultados do teor de água no PMP em função do teor de argila do solo, e 91% da variação do teor de água no PMP puderam ser atribuídos à variação no teor de argila. Conclui-se que o psicrômetro é um equipamento que pode ser utilizado para determinar o PMP, e a equação PMP (g g-¹)=0,0003*Argila (g kg-¹)+0,0118 pode ser utilizada para estimar o PMP.	
Palavras-Chave: 	Potencial da água no solo; Retenção de água no solo; Teor de argila.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)