Data/hora: 08/06/2024 17:28:40

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 11/11/2022
Data da última atualização: | 11/11/2022
Autoria: | GARBOSSA, L. H. P.; SOUZA, R. V.; FRANZ, G. A. S.; ANDRADE, M. M.; LAPA, K. R.
Título: | Modelagem hidrodinâmica de alta resolução do estuário do rio Camboriú.
Ano de publicação: | 2022
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE HIDRÁULICA, 30., 2022, Foz do Iguaçu, PR. Anais... Espanha: IAHR, 2022. p. 1-2.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A região na qual a modelagem foi desenvolvida é de especial interesse ambiental devido às suas características únicas. Foi desenvolvida modelagem com a proposta de servir de apoio a gestão e o uso sustentável dos recursos hídricos por administrações municipais, empresas de saneamento, fiscalizadores ambientais e aquicultores. Os dois municípios onde o estuário e a bacia do rio Camboriú estão localizados (Camboriú e Balneário Camboriú) têm uma população, aproximada, de 150.000 habitantes residentes. Entretanto, no período de verão a população ultrapassa, 1.000.000 de habitantes e isso provoca pressão importante sobre os recursos hídricos da região e disputas pelo seu uso. Ademais, o estuário do rio Camboriú está sob influência de bacias hidrográficas que combinam área agrícola, ocupação urbana adensada e áreas próximas preservadas. Quanto ao estuário e a enseada que recebem a água da bacia hidrográfica se destacam atividades como o turismo, a aquicultura e a navegação. A proposta é estudar a região levando em consideração as mais diversas formas de ação antrópica de forma integrada. Para isso foi desenvolvida aplicação de modelo numérico capaz de representar em detalhe a dinâmica de água e a dispersão de poluição na região. O modelo adotado é o sistema de modelagem de água MOHID (www.mohid.com). O Sistema foi desenvolvido pelo Centro de Pesquisa de Tecnologias Marinhas e Ambientais (MARETEC) do Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa. É um modelo numérico de volumes finitos baroclínico em 3D, projetado para aplicações costeiras e estuarinas. O modelo é composto por vários módulos que podem ser facilmente acoplados entre eles. O modelo tem sido aplicado a vários estudos em áreas estuarinas nos últimos anos. Foi utilizado, por exemplo, para estudar a hidrodinâmica de estuários (de Pablo et al., 2019), bem como estimar tempo de renovação da água (Ascione Kenov et al., 2012), estudar o transporte de sedimentos e o decaimento bacteriano entre outros (Mateus e Neves, 2013). Com esta ferramenta podem ser gerados cenários e informações para apoiar estudos sobre o uso sustentável da água sob influência das atividades produtivas e ocupação urbana da bacia hidrográfica assim como planejar os pontos focais de ação dos órgãos responsáveis.
Thesagro: | apoio decisão; ferramenta; modelagem numérica; Mohid.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_55560.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (107688-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS