Data/hora: 29/06/2024 10:28:10

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	14/09/2011	
Data da última atualização: 	14/09/2011	
Autoria: 	MAGALHÃES, M. O. L.; AMARAL SOBRINHO, N. M. B. do; MAZUR, N.	
Título: 	Uso de resíduos industriais na remediação de solo contaminado com cádmio e zinco.	
Ano de publicação: 	2011	
Fonte/Imprenta: 	Ciência Florestal, Santa Maria, v. 21, n. 2, p. 219-227, abr./jun. 2011.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho teve como objetivo avaliar a utilização de dois resíduos industriais na redução de disponibilidade de zinco e cádmio em solo contaminado. O experimento foi conduzido em casa de vegetação na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro por 225 dias, utilizando-se um substrato contaminado com zinco e cádmio, coletado no pátio de minério do Porto de Itaguaí, e próximo ao local de disposição de resíduo perigoso da Cia Mercantil e Industrial Ingá em Itaguaí, RJ. O substrato foi tratado com dois agentes inertizantes, assim descritos: um resíduo industrial com característica alcalina (Escória de Aciaria) em duas doses 4 e 6%, e outro com alto teor de óxido de ferro como adsorvente (Carepa de Laminação), em dose única de 1%. Após o plantio das mudas de Eucalyptus urophylla, foram feitas coletas do substrato em cada unidade experimental para determinação das frações biodisponíveis (extraído com MgCl2) e a não disponível. O substrato não tratado apresentava alto teor de cádmio e zinco na fração biodisponível. Os tratamentos causaram uma redução na disponibilidade desses elementos no solo, evidenciado na absorção diferenciada pelas plantas. Por causa da maior disponibilidade do cádmio e zinco no solo sem adição dos inertizantes, as plantas não resistiram aos altos teores desses elementos e morreram 30 dias após a implantação do experimento. A produção de massa seca foi influenciada positivamente pela aplicação dos agentes inertizantes, apresentando melhor resposta na maior dose de escória de aciaria. A maior dose também propiciou as menores concentrações dos elementos nas plantas, sem provocar deficiência do micronutriente zinco e mantendo o cádmio a níveis não tóxicos para as espécies de eucalipto. Apesar de apresentar menores concentrações de cádmio na dose de 6% de Escória de Aciaria,essa dose resultou na maior extração desse elemento pelas plantas.	
Palavras-Chave: 	Árvore; Fitorremediação; Inertizantes; Metal pesado; Resíduo industrial; Solo contaminado.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)