Data/hora: 07/06/2024 15:19:12

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 10/05/2010
Data da última atualização: | 10/05/2010
Autoria: | SILVA, F. C. da; FOLEGATTI, M. V.; MAGGIOTTO, S. R.
Título: | Análise do funcionamento de um lisímetro de pesagem com célula de carga.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, RS, v. 7, n. 1, p. 53-58, jan./jun. 1999.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Atualmente com os avanços nos projetos de montagem e o baixo custo das células de carga e dos sistemas de aquisição de dados, tornou-se possível a construção de um lisímetro de pesagem baseado em célula de carga com boa precisão, fácil montagem e baixo custo. O objetivo do presente trabalho foi avaliar em condições de laboratório e de campo o funcionamento de um sistema de pesagem com células de carga para um lisímetro. O sistema de pesagem possui exatidão, apresentando distribuição homogênea da massa do sistema. Houve linearidade do sistema, não apresentando efeito de histerese entre as séries de acréscimo e decréscimo de peso. A resposta das células foi mais consistente na faixa de variação entre 0,1 a 1,0kg, ou seja, entre 0,1 a 1mm. Na comparação com os valores estimados pelo modelo de Penman-Monteith as medidas de evapotranspiração obtidas pelo lisímetro de pesagem apresentaram uma boa concordância. O lisímetro de pesagem possui capacidade de realizar mensurações num espaço de tempo inferior a uma hora, informação esta de grande importância quando pretende-se trabalhar com medidas de evapotranspiração em tempo real.
Palavras-Chave: | Célula de carga; Evapotranspiração; Lisímetro de pesagem.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)