Data/hora: 01/06/2024 13:16:11

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 15/08/2023
Data da última atualização: | 15/08/2023
Autoria: | WAMSER, A. F.; VALMORBIDA, J.; MALLMANN, G.; LINS JÚNIOR, J. C.; MONTEIRO, F. P.; SANTOS, J. P.
Título: | PRODUÇÃO DO MORANGUEIRO CULTIVADO EM SUBSTRATO UTILIZANDO MANEJO AUTÔNOMO DA FERTIRRIGAÇÃO COM SENSORES IRRIGÁS.
Ano de publicação: | 2023
Fonte/Imprenta: | In: SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 15., 2023, São Joaquim, SC. Resumos... São Joaquim, SC: Epagri, 2023. p. 8
Idioma: | Português
Conteúdo: | O manejo da fertirrigação baseado em métodos criteriosos associados à fisiologia da planta, ao substrato, ao clima, ou integrados, pode racionalizar o uso de água e de nutrientes, e aumentar a produtividade da cultura. O Irrigás® é um sensor de umidade que possibilita o monitoramento da umidade do substrato e, quando associado ao controlador eletrônico de irrigação, permite automatizar a fertirrigação das plantas. O objetivo do trabalho é determinar a tensão de umidade do substrato para o início automático da fertirrigação do morangueiro utilizando sensores Irrigás®. O experimento foi conduzido em cultivo protegido, em Caçador, SC, durante a safra 2022/2023. A cultivar utilizada foi a San Andreas. Os tratamentos foram cinco tensões de umidade do substrato, sendo 2,5; 4,5; 6,5, 8,5 e 10,5 kPa. O delineamento experimental foi em blocos completos ao acaso, com quatro repetições. A parcela foi composta por dois sacos de cultivo de 50 L contendo oito plantas cada. Em cada parcela foi instalado dois sensores Irrigás®. Estes sensores foram ligados ao controlador eletrônico de irrigação modelo MRI-10/6. Quando a média de tensão hídrica dos sensores de um tratamento específico apresentou-se inferior à tensão limite estipulada, o controlador de irrigação acionou a motobomba do respectivo tratamento, fertirrigando as plantas de forma que a umidade ultrapassasse a capacidade de retenção do substrato e promovesse 10-20% de drenagem. Foi avaliada a produtividade e a massa de fruto comercial durante 213 dias de colheita, sendo realizadas duas colheitas por semana. Procedeu-se a análise de variância pelo teste F e ajuste de regressão polinomial aos dados obtidos. Houve diferenças significativas somente para a produtividade comercial de frutos (p=0,025). A massa média de fruto comercial foi, em média, 14,8 g/fruto. O modelo quadrático se ajustou a produtividade comercial de frutos (produtividade=642,08+27,819.tensão-2,5815.tensão2), sendo que a tensão de umidade do substrato para a máxima produtividade (717,0 g/planta) foi estimada em 5,4 kPa. Este valor de tensão de umidade do substrato é levemente superior à tensão de umidade onde se encontra a ?água facilmente disponível? (1 a 5 kPa), estando dentro da faixa considerada como ?água de reserva? (5,1 a 10 kPa). Este valor é superior ao valor recomendado pelo fabricante do sistema baseado nos sensores Irrigás® que é de 3 kPa. Com base nestes resultados, a tensão de umidade do substrato mais adequada para o início da fertirrigação no cultivo do morangueiro em substrato é de 5,4 kPa.
Palavras-Chave: | Senafrut.
Thesagro: | cultivo sem solo; Fragaria x ananassa; tensiometria gasosa.
Categoria do assunto: | F Plantas e Produtos de Origem Vegetal
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_58311.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (108433-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS