Data/hora: 29/06/2024 09:31:58

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	29/08/2011	
Data da última atualização: 	29/08/2011	
Autoria: 	CORREA, I. M.; MAZIERO, J. V. G.; STORINO, M.	
Título: 	Mistura de biodiesel de sebo bovino em motor diesel durante 600 horas.	
Ano de publicação: 	2011	
Fonte/Imprenta: 	Ciência Rural, Santa Maria, v. 41, n. 7, p. 1189-1194, jul. 2011.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O biodiesel de sebo bovino é considerado uma alternativa de baixo custo e de grande disponibilidade por ser resíduo da produção agropecuária brasileira, que é uma das maiores do mundo. Raros são os trabalhos que mostram a utilização do biodiesel de sebo bovino em motores diesel. Assim, o objetivo deste trabalho foi verificar o efeito da mistura de biodiesel bovino na proporção de 5% ao óleo diesel comercial no desempenho do motor, possíveis consequências internas no motor e nas características do óleo lubrificante após o uso prolongado em motor diesel. Foram realizados ensaios em bancada dinamométrica utilizando um trator agrícola. O desempenho do motor foi determinado através da tomada de potência (TDP). O motor foi operado por 600h durante as quais foi determinada a potência, o consumo de combustível e analisadas as amostras de óleo lubrificante a cada 100h. Ao final do ensaio, o motor foi aberto e inspecionado. A análise do óleo lubrificante mostrou nível de contaminação crítico a partir das 400h, mas a inspeção visual do motor não detectou nenhum desgaste interno. O motor funcionou normalmente, embora tenha ocorrido tendência de redução na potência e aumento de consumo de combustível ao longo das 600h.	
Palavras-Chave: 	Biocombustível; Biodiesel; Desempenho de motor; Energia; Sebo bovino.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)