Data/hora: 01/06/2024 08:07:51

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	07/05/2009	
Data da última atualização: 	07/05/2009	
Autoria: 	MELLO, C.R. de ; SÁ, M.A.C. de; CURI, N.; MELLO, J.M. de; VIOLA, M.R.; SILVA, A.M. da	
Título: 	Erosividade mensal e anual da chuva no Estado de Minas Gerais.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 42, n. 4, p. 537-545, abr. 2007.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho objetivou estimar e mapear a erosividade média (EI30) mensal e anual, analisar a distribuição espacial da precipitação, durante o período chuvoso, e identificar zonas similares quanto a EI30 no Estado de Minas Gerais. Foram levantadas séries históricas de precipitação diária de 248 estações climatológicas para estimativa do coeficiente de chuva de Fournier (Rc). Baseado na relação EI30 x Rc, verificada em algumas localidades do Estado, o índice EI30 mensal foi estimado para as 248 estações. A geoestatística foi aplicada no mapeamento dos dados. O Estado de Minas Gerais pôde ser dividido em três zonas, com erosividade anual variando de 5.000 a 12.000 MJ mm ha-1 ano-1: erosividade média-alta, nas regiões central, nordeste e parte da Zona da Mata; alta, no Triângulo Mineiro (extremo da região), e parte do nordeste e sul do Estado; e muito alta, na maior parte do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, noroeste e leste. A erosividade não apresentou relação com a latitude e longitude e foi influenciada por efeitos orográficos e características climáticas de cada região.	
Palavras-Chave: 	Cartography; Erosão hídrica; Geoestatística; Geostatistic; Mapeamento; Water erosion.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)