Data/hora: 01/06/2024 08:56:19

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 16/12/2005
Data da última atualização: | 16/12/2005
Autoria: | MENEZES JUNIOR, F.O. G.; MARTINS, S. R.; DUARTE, G.B.; FORTE, D.F.
Título: | Estimativa de evapotranspiracao em ambiente protegido mediante a utilizacao de diferentes evaporimetros.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 11. REUNIAO LATINO AMERICANA DE AGROMETEOROLOGIA, 2, 1999, Florianópolis,SC. Anais...Florianopolis,SC: Epagri, 1999. 1 CD-ROOM.
Idioma: | Português

Conteúdo:

A estimativa da necessidade de irrigação no interior de estufas pode ser realizada através de evaporímetros. O presente trabalho teve por objetivo o estudo das relações entre a evaporação medida em três tipos de evaporímetros, localizados no interior de estufa plástica: tanque classe-A (1,20 m de diâmetro interno x 0,25 m de altura), tanques reduzidos (0,20 m de diâmetro interno x 0,25 m de altura) localizados em diferentes posições (cabeceira sul, centro e cabeceira norte) e, atnômetro de Piché (capacidade de 30 ml, diâmetro interno de 11mm, comprimento de 32,5 cm e disco de papel filtro de
23,8 cm2), e a evaporação do tanque classe-A padrão instalado em Estação Agroclimátológica. O experimento foi conduzido no Departamento de Fitotecnia da FAEM/UFPel, de novembro de 1997 a maio de 1998 e de maio a agosto de 1998, períodos em que a estufa encontrou-se vegetada com feijãovagem (Phaseolus vulgaris L.) cultivar Macarrão Favorito AG-480 de hábito indeterminado e, com alface (Lactuca sativa L.) cultivares Marisa (crespa) e Carolina (lisa), respectivamente. Utilizou-se uma
estufa plástica modelo "túnel alto" de 320 m2, estrutura de ferro galvanizado, revestida com polietileno de baixa densidade (PEBD) de 0,15 mm de espessura. Considerou-se valores médios diários e de pêntadas. Para os dados diários, as correlações com o tanque classe-A externo foram de 0,48 com os tanques reduzidos, 0,49 para o tanque classe-A interno e de 0,54 para o atnômetro de Piché; os valores de evaporação do tanque classe-A, no interior da estufa, mostraram melhor correlação com os dados de
evaporação da média dos tanques reduzidos (0,84) e para o atnômetro de Piché (0,61). Para todos os casos, as correlações considerando pêntadas, embora similares, foram ligeiramente superiores aos valores diários. O experimento demonstra a viabilidade da utilização de diferentes tipos de evaporímetros (tanques reduzidos ou atnômetro de Piché), que além de eficientes apresentam, pequena dimensão, menor custo e fácil manejo pelos agricultores.

Palavras-Chave: | Ambiente protegido; Evaporimetro; Evapotranspiracao.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (43070-1) - ADC - CD - -- - CD 0012/05 -  - 2005.19147 - DIS