Data/hora: 03/06/2024 10:28:52

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 07/11/2013
Data da última atualização: | 07/11/2013
Autoria: | SILVEIRA, J. C. M. da; FERNANDES, H. C.; MODOLO, A. J.; SILVA, S. de L. S.; TROGELLO, E.
Título: | Demanda energética de uma semeadora-adubadora em diferentes velocidades de deslocamento e rotações do motor.
Ano de publicação: | 2013
Fonte/Imprenta: | Revista Ciência Agronômica, v. 44, n. 1, p. 44-52, jan./mar. 2013.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A velocidade de operação do trator influencia diversos aspectos, entre eles o consumo de combustível, a capacidade operacional e a qualidade de semeadura. Este trabalho teve como objetivo avaliar a demanda energética de um conjunto trator-semeadora-adubadora em sistema plantio direto, em função das velocidades de deslocamento e rotações no eixo do motor, na semeadura da cultura do milho. Os 12 tratamentos foram constituídos de quatro velocidades de deslocamento, obtidas em função dos escalonamentos de marchas e de três rotações do motor do trator. Durante a semeadura, monitoraram-se a velocidade de operação, a rotação do motor, a força de tração e o consumo horário de combustível. Os resultados mostraram que o requerimento de potência na barra de tração, média, por linha de semeadura, por profundidade do sulco e por área mobilizada aumentou com o aumento da velocidade de operação do conjunto mecanizado. O consumo horário de combustível foi elevado com o aumento da velocidade de operação e da rotação do motor, sendo menor na rotação do motor de 1.500 rpm
Palavras-Chave: | Adubadora; Desempenho operacional; Mecanização; Plantio direto; Rotação do motor; Semeadora.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (94618-1) - ADP - AP - PP -  -  -  - DIS