Data/hora: 29/06/2024 10:00:08

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	02/07/2008	
Data da última atualização: 	02/07/2008	
Autoria: 	SILVA, N.C.; MATOS, A.T.de; SARTORI, M.A.; MOREIRA, D.A.; BARROS, R.T.P.de; LUIZ, F.A.R.	
Título: 	Variação na pressão estática de ar insuflado em diferentes vazões específicas em colunas de material orgânico com diferentes estádios de degradação bioquímica.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	Acta Scientiarum: Agronomy, Maringa, v.30, n.2, p.165-170, Apr./Jun. 2008.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Pouco se sabe sobre as necessidades de potência do ventilador, com o tempo, na na compostagem do material em leiras estáticas aeradas. Objetivou-se, com a realização deste trabalho, ajustar curvas de variação na pressão estática do ar, quando forçado em pilhas de material orgânico em diferentes estádios de degradação bioquímica. Para a condução do mesmo, montou-se uma pilha de compostagem com bagaço de cana-de-açúcar (BC) e cama de frango (CF), preparando-se a mistura de forma a se obter uma relação C/N inicial de 30/1. O material foi revolvido a cada três dias, durante o primeiro mês e a cada cinco dias, nos dois meses posteriores. No BC, nas condições tal como foi utilizado na mistura, e no material da mistura BC + CF, nas condições em que se encontravam após 30, 60 e 90 dias de compostagem, foi medida a perda de carga, em 1 m de altura de coluna. Quanto maior a vazão específica de ar e o tempo de degradação bioquímica do material, maior foi o decréscimo na pressão estática do ar nele insuflado. O modelo de Shedd se ajustou bem aos dados experimentais, na faixa de vazão específica de ar investigada, podendo ser usado para predizer os gradientes de pressão estática no composto orgânico.	
Palavras-Chave: 	Aeracao; Compostagem; Degradacao bioquimica; Leiras estáticas aeradas.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)