Data/hora: 07/06/2024 14:25:49

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 01/10/2018
Data da última atualização: | 01/10/2018
Autoria: | MOTA, C. S.; SANTOS, A.; AMARANTE, C. V. T.; STEFFENS, C.; CIOTTA, M. N.
Título: | Temperatura e Umidade relativa do ar no interior do dossel e status hídrico da goiabeira-serrana cultivada sob cobertura plástica.
Ano de publicação: | 2017
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA , 25., 2017, Porto Seguro, BA. Resumos... Porto Seguro, BA: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2017.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A goiabeira-serrana é uma espécie frutífera nativa do Sul do Brasil e do Uruguai. Sendo cultivada amplamente e comercialmente na Colômbia e Nova Zelândia. No Brasil seu cultivo comercial é incipiente, apesar da boa aceitação dos frutos pelos consumidores. Um dos fatores mais limitantes ao cultivo da goiabeira-serrana, é a questão fitossanitária, se destacando o fungo Colletotrichum gloeosporioides, e os insetos Anastrepha fraterculus e Conotrachelus sp. Com a ausência de registro de defensivos agrícolas para a cultura, tem-se buscado alternativas para contornar essa limitação, dentre uma delas está o uso de cobertura plástica. Dessa maneira, o objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial hídrico foliar, temperatura e umidade relativa do ar no dossel das plantas de goiabeira-serrana cultivadas sob cobertura plástica e na ausência dessa. O experimento foi conduzido em pomar localizado na Estação Experimental da Epagri em São Joaquim-SC, o material vegetal utilizado foi o acesso 2316 enxertado sobre o genitor 509. O pomar foi implantado com espaçamento entre linhas de 5 m e entre plantas de 3 m, as plantas apresentavam idade de oito anos. Em um grupo de 12 plantas, seis foram cobertas com plástico transparente, as demais foram utilizadas como controle. A cobertura plástica consistiu em proteger as plantas na parte superior e na lateral até uma altura do solo de cerca de 0,5m, o restante até o solo era protegido por tela antiafideo. O pé direito da cobertura foi de 2,20 m e largura de 2,30 m. O potencial hídrico foliar foi avaliado com câmara de pressão na antemanhã (5:30h) e às 14:00h, em cinco planta, uma folha por planta, sendo esta localizada localisada na altura mediana do dossel e em sua camada externa. A umidade relativa e temperatura do ar foram registrados por um datalogger entre as 7:00h e 18:00h. Os dataloggers foram posicionado no centro do dossel, em cada tratamento. Durante o intervalo de tempo amostrado a temperatura média do ar no interior do dossel foi de 24,3ºC com cobertura plástica e 21,0ºC sem cobertura plástica. Já a umidade relativa do ar foi de 62,0 e 61,0%, sob a cobertura plástica e na ausência dessa, respectivamente. O potencial hídrico foliar não foi influenciado pela cobertura plástica das plantas, sendo os valores médios na antemanhã de -0,062 e -0,072 MPa com e sem cobertura, respectivamente, e às 14:00h de -0,96 e 0,97 MPa para com e sem cobertura cobertura, respectivamente. O uso da cobertura plástica como proteção fitossanitária em goiabeira-serrana promove aumento da temperatura no interior do dossel das plantas, sem interferir na umidade relativa do ar do dossel e no potencial hídrico foliar.
Palavras-Chave: | goiabeira-serrana; status hídrico; temperatura.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_41303.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (102730-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS