Data/hora: 29/06/2024 11:03:08

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	01/06/2011	
Data da última atualização: 	01/06/2011	
Autoria: 	NASCIMENTO, A. V. Z.; CARVALHO, A. Q. de; DEARO, A. C. de O.	
Título: 	Fluxo de escoamento de um sistema de infusão intravenosa de soluções eletrolíticas para grandes animais.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 30, n. 4, p. 915-920, out./dez. 2009.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Em medicina veterinária a administração intravenosa de fluidos é amplamente utilizada. Essa prática necessita de um sistema que, constituído basicamente por um recipiente contendo a solução a ser administrada e um equipo que transfere a solução do recipiente ao paciente, garanta uma administração segura e estéril. Uma vez desenvolvido o sistema, taxas de escoamento devem ser determinadas a fim de se assegurar as quantidades de fluidos a serem administradas por unidade de tempo em situações clínicas reais. O presente trabalho objetivou a determinação do fluxo de escoamento de água em um sistema de infusão intravenosa idealizado para grandes animais com o regulador de fluxo totalmente aberto. A taxa de escoamento obtida foi igual a 7,32 l/h.	
Palavras-Chave: 	Choque; Desidratação; Hidratação.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)