Data/hora: 08/07/2024 18:44:44

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	27/03/2012	
Data da última atualização: 	27/03/2012	
Autoria: 	OLIVEIRA, A. B. de M.; ORRICO, A. C. A.; ORRICO JÚNIOR, M. A. P.; SUNADA, N. da S.; CENTURION, S. R.	
Título: 	Biodigestão anaeróbia de efluente de abatedouro avícola.	
Ano de publicação: 	2011	
Fonte/Imprenta: 	Revista Ceres, Viçosa, v. 58, n. 6, p. 690-700, nov./dez. 2011.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o processo de biodigestão anaeróbia no tratamento de efluentes de abatedouro avícola, considerando-se os TRH de 7, 14 e 21 dias, além da adição de enzima lipolítica aos substratos, nas concentrações de 0; 0,5; 1,0 e 1,5 g L-¹ de carga adicionada aos biodigestores. A influência dos TRH e da adição de enzima lipolítica aos substratos foi avaliada por meio das produções de biogás e CH4, dos potenciais de produção por DQO, adicionada e removida, bem como pelas reduções dos teores de DQO, concentrações de N, P e K e dos valores de pH. Os resultados obtidos demonstraram que houve influência dos TRH (em que o TRH 7 expressou os melhores resultados, para produção semanal média de biogás, com 40,7 L, e CH4, com 32,2 L) e das concentrações de enzimas, com maiores valores de produção para os tratamentos 1,0 (24,6 L) e 1,5 g L-¹ (26,2 L), que não diferiram entre si. As concentrações de enzimas de 1,0 e 1,5 g L-¹ apresentaram maiores potenciais de produção de biogás (1,1 e 1,1 L g-¹ de DQO adicionada, respectivamente) e metano (0,9 e 0,8 L g1 de DQO adicionada, respectivamente), quando comparadas com as da 0,5 g L-¹ (0,8 e 0,7 L g-¹ biogás e CH4, respectivamente) e 0 (0,7 e 0,5 L g-¹ biogás e CH4, respectivamente). As maiores remoções de DQO foram alcançadas nas concentrações de 0,5 g L-¹ (83,3%) e TRH de 21 dias (74,4%). Contudo, para que haja maior eficiência na reciclagem energética, recomenda-se a utilização de concentrações de 1,0 g L-¹ de efluente e tempo de retenção hidráulica de 7 dias.

Palavras-Chave: 	Biofertilizante; Demanda química de oxigênio; Efluente de abatedouro avícola; Metano.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)