Data/hora: 01/06/2024 09:22:33

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	11/11/2010	
Data da última atualização: 	11/11/2010	
Autoria: 	CAVANI, R.; SCHOCKEN-ITURRINO, R. P.; GARCIA, T. C. F. L.; OLIVEIRA, A. C. de.	
Título: 	Comparison of microbial load in immersion chilling water and poultry carcasses after 8, 16 and 24 working hours.	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	Ciência Rural, Santa Maria, v. 40, n. 7, p. 1603-1609, jul. 2010.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	As atividades dos estabelecimentos de abate de frangos são conhecidas por utilizarem grandes volumes de água durante seus processos, principalmente no processo de resfriamento das carcaças de frangos. Parte desse volume utilizado se faz necessário, em cumprimento à legislação que determina que cada tanque do sistema de pré-resfriadores contínuos por imersão deve ser completamente esvaziado, limpo e desinfetado no final de cada período de trabalho (oito horas). O objetivo deste estudo foi comparar a carga microbiana das águas do sistema de resfriamento e das carcaças de frango ao final de oito, dezesseis e vinte e quatro horas de trabalho do abatedouro, para possível redução do número de vezes do completo esvaziamento dos tanques do sistema de resfriamento. Foram avaliadas, por meio de métodos convencionais microbiológicos e físico-químicos, amostras da água de abastecimento (n=69), visando a evitar possível interferência nas contagens das águas do sistema de resfriamento, amostras de carcaças de frango antes (n=345) e após (n=345) sua passagem pelo sistema de resfriamento e amostras de águas do último estágio do sistema de resfriamento de carcaças (n=69). Os resultados obtidos demonstraram que não houve diferença significativa na carga microbiana das amostras entre as três jornadas de trabalho do estabelecimento, sugerindo que a redução é segura, diminuindo assim o volume de águas residuais e seu impacto no meio ambiente, bem como melhorando o uso racional do tempo de processamento.	
Palavras-Chave: 	Abatedouro de frango; Carga microbiana de água de chiller; Pré-resfriamento por imersão.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)